Dateiformate fuer 3D-Modelle:
-----------------------------
.bmf   Binaeres Modell-Format (von Pilzschaf definiert)
.stl   3D-Modelle von freecad (nur 1 Mesh pro Modell)
.stl2bmf  Parameter fuer Umwandlung von STL-Dateien in BMF-Dateien
 	  Bisher nur in stlmodelexporter realisiert.

.txt   Beschreibung von Objekten die vom Hauptprogramm eingelesen werden sollen
       Eine Zeile fuer Objektart: z.B. "art: sammelobjekt"
       3 Zeilen pro Objekt: dateiname.bmf, name: Name, position: 3 Zahlen
       Und jeweils 2 zusaetzliche Zeilen pro Klon: klon, position: 3 Zahlen
       
.calc  Objekte berechnen, statt von Datei einlesen:
       Parameter fuer Huegel-Landschaft, Teichen, Teichboeden
       genaues Format noch unklar
       
